Enligt plan- och bygglagen (PBL)

|  |
| --- |
| **DENNA SIDA FYLLS I INFÖR STARTBESKED** |
| FASTIGHET OCH ÅTGÄRD |
| Fastighetsbeteckning | Kontrollplan upprättad datum: |
| Beskriv åtgärden som ska utföras enligt bygglov/bygganmälan  | Upprättad av: |

|  |
| --- |
| BYGGHERRE (Beställare) |
| Namn/Företag | Adress |
| Telefon, e-post | Fastighetsadress som åtgärden avser (om annan än ovan) |

|  |
| --- |
| ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (1) |
| Företag  | Namn  | Telefon, e-post |

|  |
| --- |
| ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (2) |
| Företag  | Namn  | Telefon, e-post |

Som kontrollant anges: Exempel på underlag:

B - Byggherren - § i BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

1,2,3 - Namngiven entreprenör eller projektör - Arkitekt-, konstruktions-, värme-, ventilation- eller sanitetsritning

 (ange ritningens namn eller datum)

 - § i EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)

 - Andra tekniska handlingar/beskrivningar

|  |  |
| --- | --- |
| **DENNA SIDA FYLLS I INFÖR STARTBESKED** | **Fylls i under arbetets gång inför slutbesked** |
| *Kontrollera att punkter stämmer överens med den åtgärd ni planerar att utföra, ändra eller lägg till så att den passar er åtgärd.*  | *Kontroll fylls i efter utförd åtgärd* | *Uppfylls kontrollen* *(JA ELLER NEJ)* | *Vid behov* |
| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollmetod | Kontroll mot underlag | Signatur och datum | Resultat | Anmärkning |
| Installationen godkänd gällande utformning av utrymningsvägar, att hissen inte blockerar utrymningsvägar i uppfällt läge |  |  | BBR 5:334 |  |  |  |
| Installation uppfyller egenskapskrav avseende säkerhet vid användning |  |  | PBF 3:10 |  |  |  |
| Kontroll av befintlig konstruktion: att den klarar av den ökade lasten |  | Intyg | EKS 12 |  |  |  |
| Intyg hiss, godkänd installationskontroll utförd av ackrediterad kontrollorgan (första hissbesiktning/revisionsbesiktning) |  | Intyg | BFS 2011:12 |  |  |  |
| Hiss/motordriven anordning är typgodkänd och med CE-märkning |  | Intyg |  |  |  |  |
| Installation utförd enligt tillgänglighetskraven (fritt passagemått, kontrastmarkeringar),  |  | Mätning | BBR 3:144, BBR 3:142,BBR 3:1423, BBR 3:143 |  |  |  |
| Drift och skötselinstruktioner |  |  | BBR 2:5 |  |  |  |
| Säkerhet vid användning, minsta bredd vid bårtransport, räcken, ledstänger och barnsäkerhet |  |  | BBR 8:232 |  |  |  |
| Skydd mot förvanskning (vid behov) |  | Intyg / egenkontroll | PBL 8 kap. 13§ |  |  |  |
| Varsamhet mot kulturmiljö (vid behov) |  | Visuellt | PBL 8 kap. 17 § |  |  |  |
| Överensstämmer med beviljat startbesked |  | Visuellt | Beviljat startbesked |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts (INFÖR SLUTBESKED)** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Datum | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Namnteckning byggherre  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Namnförtydligande |